„ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН” ЕАД

**Данни и доказателства за определяне на допустимите размери на технологични разходи на топлинна енергия при преноса на топлинна енергия.**

Технологичните разходи при преноса се състоят от две компоненти. Едната е технологични разходи в абонатните станции, другата е излъчване от тръбопроводите.

Технологичните разходи в абонатните станции се определят чрез методика, изготвена от авторски колектив с ръководител проф. Ал. Кирий. Съгласно Методиката за всеки тип и размер на инсталираните топлообменници са определени коефициенти, участващи във формула за изчисление на конкретните стойности на технологични разходи.

Ежемесечно в зависимост от температурите на топлоносителя, околната температура, и съответния коефициент съгласно методиката, за периода се изчисляват конкретните количества.

Технологичните разходи от излъчване, са резултантни от отпуснатото количество топлинна от Топлофикация и сумата от отчетените количества топлинна енергия по топломери при клиентите.

За 2015 г. отчетените количества са, както следва:

* Технологични разходи в абонатните станции- 5 397 МВтч;
* Технологични разходи от излъчване- 47 219МВтч.

Изп. директор:

инж. К. Танев